医院压榨污泥处理服务需求书
一、项目概况
本项目服务内容为医院污水处理站压滤机压榨成型后的污泥饼（干污泥）处置，属于医疗机构一般固体废物。污泥虽经脱水固化，但仍含有微量病原微生物及污染物，需严格按照医疗环保及院感管理规范开展常态化清运、消杀、密闭转运及无害化终端处置，保障院区环境安全、合规、无感染隐患。
服务目标：实现污泥处置减量化、无害化、稳定化、资源化，全过程零院感风险、零二次污染、零环保违规。
二、主要服务内容
（一）院内清运与消杀作业
服务商根据院内污泥产量实施定期常态化清运+临时应急清运。作业前对堆放区域消杀，作业中规范归集装车，防止泥饼散落、扬尘、异味扩散；作业后清理现场残渣并二次消杀，保持场地干净无残留。作业时间避开医院诊疗高峰，不影响正常就医秩序。
（二）密闭转运管理
须使用医疗污泥专用密闭运输车辆，具备防渗漏、防遗撒、防病菌扩散功能，车辆证照齐全、定期消杀。转运全程密闭，院内绕行患者及人流密集区域，严禁沿途滴漏、遗撒、私自倾倒。转运轨迹、处置去向全程可溯源，接受医院及监管部门核查。
（三）终端无害化处置
采用合规成熟工艺对污泥饼进行无害化、稳定化、资源化处置，严禁简易堆放、违规填埋。处置效果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等规范，病原微生物灭活达标，可按需提供处置佐证及检测资料。
（四）应急处置
服务商建立24小时应急响应机制，针对污泥堆积、环保督查、异味突发、汛期积水等情况，及时到场完成清运处置，消除安全及院感隐患。
三、资质与合规要求
1. 具备独立法人资格，拥有有效营业执照、道路运输经营许可及固体废物处置相关资质，具备合法稳定的终端处置场地，有医院污泥处置经验。
2. 全过程严格遵守固废法、医院感染管理、医疗机构污泥处置相关标准，流程规范、台账完整、去向可查。
3. 近三年无环保处罚、安全生产事故、失信及违规处置不良记录。
4. 严禁转包、分包、挂靠作业。
四、台账溯源管理
实行一车一档、汇总管理，完整记录清运日期、重量、车次、作业人员、消杀情况、处置去向、现场照片等信息，按时提交台账资料，配合医院院感、后勤及环保检查、审计归档工作。
五、服务质量与响应要求
1. 日常按需定期清运，院内无长期污泥堆积、无明显异味、无病菌滋生隐患。
2. 突发事件24小时响应、快速处置。
3. 设立固定对接人，沟通顺畅、整改及时、配合度高。
六、服务期限与责任
服务周期为1年（以合同约定为准），覆盖常态化处置、专项整治及各类应急场景。作业期间发生的安全事故、院感事件、环保违规及相关损失与责任，全部由服务商承担。
