罗定市智慧医疗数字云影像诊断中心平台应用服务

采购项目需求
一、项目概述
1.1 项目背景
当前紧密型县域医共体建设全面推进，区域内各级医疗机构存在影像设备资源分散、检查结果不互通、基层诊断能力薄弱、重复检查现象频发、影像数据存储杂乱、质控体系缺失等痛点问题。基层卫生院影像检查设备利用率低，专业诊断医师匮乏，疑难病例无法快速获得上级医疗机构诊断支持；总院与分院、基层医疗机构之间影像数据壁垒突出，无法实现全域数据共享、调阅与复用，不仅增加患者就医负担，也制约了区域医疗同质化、规范化发展。
为落实智慧医疗、数字医共体建设要求，破解区域影像诊疗痛点，整合医共体内部影像设备、医师、数据资源，规范影像检查、诊断、归档全流程管理，特规划建设罗定市智慧医疗数字云影像诊断中心平台。平台依托云计算、大数据、AI智能辅助诊断、医学影像标准化传输技术，搭建全域统一的云影像服务体系，实现医共体总院、各基层分院、乡镇卫生院影像数据互联互通、集中存储、统一质控、远程会诊、分级诊断，全面提升区域影像诊疗水平、医疗服务效率与群众就医获得感。
1.2 建设目标
1.  资源整合：整合医共体全域X光（含DR，CR等）、CT、MRI、超声、内镜等各类影像设备资源，打破机构数据壁垒，实现影像资源集约化利用。
2.  数据互通：实现全域影像数据、检查报告、患者诊疗信息统一归集、共享调阅、全程追溯。支持与本市各医院现有PACS系统及影像设备进行接口对接，实现影像数据的采集及标准化规范化云端存储及异地备份，支持门诊检查数据云端存储15年，住院检查数据云端存储30年。支持实时及定时上传、断点续传、历史批量补传、漏传自动重试。支持数据治理，确保医疗机构上传的影像数据在共享过程中的准确性、完整性、一致性和时效性，提高数据的可靠性和使用率。
3.  分级诊疗：构建“基层检查、总院诊断、全域共享”的分级影像诊疗模式，补齐基层诊断能力短板，减少重复检查。
4.  智能赋能：搭载AI影像辅助诊断、智能质控、智能检索功能，提升诊断精准度、工作效率与影像诊疗规范化水平。
5.  安全合规：全面满足网络安全等级保护三级、医疗数据安全管理相关规范，实现影像数据安全存储、加密传输、合规使用。
6.  质控溯源：建立全域影像诊疗质量控制体系，实现检查流程、诊断报告、数据归档全流程质控与溯源管理。
1.3 建设范围
本项目覆盖医共体牵头总院、所有基层分院、乡镇卫生院等全部成员单位，一共26间分院，2间医共体总院，建设内容包含云影像平台软件系统、AI智能辅助诊断模块、数据中心存储架构、网络传输改造、终端配套设备、安全防护体系及运维服务体系等，实现全域影像业务统一管控、数据统一治理、服务统一输出。
二、总体建设需求
2.1 总体架构需求
平台采用云端集中部署、全域终端接入、分级权限管理的架构模式，整体分为基础设施层、数据资源层、平台服务层、业务应用层、安全保障层、运维管理层六大层级。支持多机构、多终端、多设备接入，兼容各类主流医学影像设备格式，具备高并发、高可用、可扩展、易运维的特性，可适配医共体后续业务扩容、机构新增、功能迭代需求。
同时严格遵循WS/T 891—2026县域影像中心新标准、国家智慧医院建设规范、医共体信息化建设标准，保障平台标准化、规范化建设与落地应用。
2.2 标准化对接需求
1.  格式标准：全面兼容DICOM3.0医学影像格式，支持CT、MRI、DR、X光（含DR，CR等）、超声、内镜等全品类影像数据采集、解析、传输与归档。
2.  接口标准：遵循HL7、WADO、FHIR等医疗行业通用接口标准，可无缝对接医共体HIS、LIS、电子病历、公卫系统、居民健康档案系统，实现数据双向互通。
3.  数据标准：统一患者主索引、影像检查编码、报告模板、数据归档规范，实现全域影像数据标准化治理。
4.  安全标准：满足网络安全等级保护2.0三级标准、医疗数据隐私保护规范，搭建卫生专网加密传输通道，保障数据传输、存储、使用全流程安全。
三、核心功能需求
3.1 全域影像数据采集与归集模块
1.  自动采集：支持医共体所有成员单位影像设备数据全自动采集，无需人工上传，实时同步影像原图、检查参数、患者信息、申请单信息。
2.  多设备兼容：兼容国内外主流品牌CT、MRI、DR、超声、胃肠镜等影像设备，解决不同设备、不同系统数据不兼容问题。
3.  数据清洗治理：自动完成影像数据去重、格式统一、信息校验、缺失补全，规范数据格式，保障归集数据精准、完整、有效。
4.  全域归集汇总：构建医共体统一影像数据资源池，实现所有机构影像数据集中存储、统一管理，支持按机构、病种、设备、时间多维度归集分类。

5. 支持与本市各医院现有PACS系统及影像设备进行接口对接，支持对接云浮市平台、省级影像平台及国家医保影像云索引系统等。 

3.2 云影像存储与管理模块
1.  构建云PACS系统，医生可以在线移动阅片及线上书写审核报告，实现影像阅片的线上线下一体化，支持DICOM影像专用在线查看器功能，包括标注，测量，心胸比，挂片，MPR，3D等功能。支持融合大模型实现报告智能纠错，提高报告质量。
2.  长效归档备份：按照医疗影像存储规范，实现影像数据永久归档，支持异地容灾备份、定时自动备份，杜绝数据丢失，满足医疗数据溯源、审计、科研存档需求。
3.  智能权限管控：按医共体机构、岗位、人员设置分级权限，不同机构仅可查看本机构及授权共享影像数据，严格保障患者隐私与数据安全。
4.  数据生命周期管理：支持影像数据归档、迁移、备份、销毁全生命周期自动化管理，适配医疗数据合规管理要求。实现影像数据的采集及标准化规范化云端存储及异地备份，支持门诊检查数据云端存储15年，住院检查数据云端存储30年。支持实时及定时上传、断点续传、历史批量补传、漏传自动重试。
3.3 远程影像诊断与会诊模块
1.  分级诊断流程：支持基层一键发起诊断，搭建“基层初检、总院复诊、疑难会诊”的标准化流程，基层机构完成影像检查后，数据自动上传云端，总院诊断医师在线阅片、出具报告，基层实时接收结果。
2.  实时远程会诊：支持微信消息提醒、视频会诊、在线即时通讯等。
3.  报告标准化管理：内置标准化影像报告模板，支持报告批量生成、审核、修改、撤回、归档，规范全域影像报告格式与内容，提升报告同质化水平。集成大模型自动校验报告，实现报告的智能纠错，提高报告质量。
4.  诊断时效管控：设置诊断、审核时效预警，超时自动提醒，保障影像报告及时出具，提升诊疗效率。

3.4 数字影像云胶片服务
1.  支持患者多渠道获取原始无损数字云胶片：检查单二维码、医院公众号、PC 网页、短信链接等。

2.  支持DICOM 专业阅片，且手机端需实现三维重建功能
3.  支持转诊时通过二维码或链接授权分享给专家
3.  支持大模型智能解读报告，提高患者就医体验
3.5 AI智能辅助诊断模块
1.  多病种智能筛查：支持肺结节、肺炎、肺水肿、肺气肿、胸膜增厚、肿块、胸腔积液、骨折等常见病症AI智能筛查，自动识别病灶、标注位置、测算尺寸，给出辅助诊断建议。
2.  智能质控校验：AI自动校验影像检查质量，对曝光异常、体位偏差、影像模糊等不合格检查自动预警，督促重新检查，提升全域影像检查质控水平。
3.  智能检索比对：支持按患者信息、病灶特征、检查类型智能检索历史影像数据，自动比对历次检查结果，直观展示病情变化，辅助医师精准诊断。
4.  数据智能统计：自动统计各机构检查量、诊断量、阳性检出率、误诊率等核心指标，为医疗质控、管理决策提供数据支撑。

5.  支持医学影像阴阳性筛查及辅助科研平台; 支持CT影像肺结节及肺炎筛查，自动生成结构化报告; 支持DR影像至少20种常见疾病筛查，自动生成结构化报告。
3.6 全域影像共享调阅模块
1.  跨机构共享调阅：医共体内部各机构可通过授权，一键调阅患者全域历史影像检查资料、诊断报告，实现“一次检查、全域共享、多次复用”，杜绝重复检查。
2.  多终端适配：支持电脑端、平板端、移动端多终端在线阅片、调阅报告，适配门诊、住院、查房、下乡义诊等多场景使用。
3.  快速检索功能：支持姓名、身份证号、病历号、检查时间、检查部位、病症类型等多维度精准检索，快速调取所需影像资料。

4. 针对医院尚没有PACS的情况，提供医学影像传输处理系统（PACS）实现影像统一化存储管理，实现影像科医生及临床医生快速访问及检索影像资料，简化工作流程，提高影像阅片效率及质量，提高设备使用率。
3.7 质量控制与溯源管理模块
1.  全流程质控：覆盖影像检查、数据上传、阅片诊断、报告审核、数据归档全流程质控，建立标准化质控评分体系，定期开展全域影像质量考核。
2.  操作全程溯源：记录所有用户登录、阅片、诊断、修改、调阅、导出操作日志，全程可追溯、可审计，满足医疗质控与合规监管要求。
3.  质控数据分析：自动生成质控报表、问题分析报告，精准定位各机构影像诊疗短板，针对性推进全域医疗同质化提升。
3.8 统计分析与决策支撑模块
1.  业务数据统计：自动统计各机构影像检查总量、各类检查占比、诊断报告数量、会诊数量、阳性病例数量等业务数据。
2.  运营数据分析：统计设备利用率、医师工作负荷、报告出具时效、重复检查率等运营指标，为医共体资源调配、人员管理、业务优化提供数据支撑。
3.  可视化大屏：搭建医共体影像中心可视化监管大屏，实时展示全域影像业务运行状态、数据流转情况、质控结果，实现可视化监管、智能化决策。
3.9 安全与权限管理模块
1.  分级权限管理：超级管理员、机构管理员、诊断医师、临床医师、普通用户多级权限划分，精准管控操作权限与数据访问范围。
2.  数据安全防护：影像数据传输全程加密，存储数据脱敏处理，支持数据访问、导出、下载权限管控，防止数据泄露、篡改、滥用。
3.  日志审计管理：全程记录所有业务操作、数据访问、系统操作日志，支持日志查询、导出、审计，满足等保合规要求。
4.  系统安全防护：具备防攻击、防篡改、防病毒、容错备份能力，保障系统7×24小时稳定运行。
四、非功能需求
4.1 性能需求
1.  响应速度：普通影像报告调阅响应时间≤1秒，高清全景影像加载响应时间≤3秒，支持多用户高并发同时在线操作无卡顿。
2.  并发能力：支持医共体全域不少于200个终端同时在线操作，可满足日常诊疗、会诊、调阅、质控全业务并发需求。
3.  稳定性：系统全年稳定运行率≥99.9%，无重大宕机故障，支持7×24小时不间断运行。
4.  扩展性：支持后续新增医疗机构、新增影像设备、新增AI诊断病种、拓展业务功能，架构灵活可扩容。
4.2 安全需求
1.  等保合规：全面符合网络安全等级保护三级建设标准，完成等保测评备案。
2.  数据安全：实现数据传输加密、存储脱敏、备份容灾、访问溯源，严格保护患者隐私与医疗数据安全，符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》《个人信息保护法》相关要求。
3.  系统安全：具备漏洞扫描、入侵检测、病毒防护、异常访问拦截能力，定期完成系统安全升级与漏洞修复。
4.3 兼容与适配需求
1.  设备兼容：兼容新旧各类影像设备、电脑、移动终端，无需大规模更换现有设备。
2. 系统兼容：可无缝对接医共体现有各类信息化系统，不影响原有系统正常运行。
3.  浏览器适配：兼容主流浏览器，支持电脑、平板、手机多终端自适应访问。
4.4 运维需求
1.  简易运维：系统操作简洁、运维便捷，支持后台可视化管理，降低运维难度。
2.  故障预警：具备系统运行状态自动监测、故障自动预警功能，快速定位并解决系统问题。
3.  全程服务：提供系统部署、调试、培训、升级、运维全流程服务，保障平台长效稳定运行。

4.5资质要求
1.  产品拥有相关医疗器械注册证。
2. 产品符合国家和省网络安全等级保护、商用密码应用、互联互通信息技术应用创新要求。
3.  产品通过国产化适配信创认证。

4. 产品拥有相关软件著作权
五、项目建设费用预算
提供的所有系统及服务：CT、MR、DR统一按照部位单价报价，超声、内镜按人次计价。
	　
	注：统计2025年度罗定市26间医共体分院影像数据量

	
	年拍片量（单位：部位）
	年拍片量（单位：人次）

	
	DR类型
	CT类型
	MR类型
	B超类型
	内镜

	总计
	148867
	40133
	2408
	173120
	2,346 


六、风险保障与运维方案
6.1 风险防控
1.  数据风险：通过双重备份、异地容灾、数据加密、权限管控，杜绝数据丢失、泄露、篡改风险。
2.  技术风险：配备专业技术团队，全程负责系统调试、故障排查、版本迭代，保障系统稳定运行。
3.  落地风险：分阶段试点推广、分批培训，及时收集使用反馈，快速优化功能，保障平台顺利落地应用。
6.2 运维保障
1.  7×24小时远程技术支持，实时响应系统故障、使用问题。
2.  定期巡检、系统升级、漏洞修复、数据优化，保障系统长效稳定运行。
